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1.像数点间距：10mm；
2.像素构成：1R；
3.尺寸（长*宽*厚）：320mm*160mm*15mm；
4.结构特点：灯驱合一；
5.输入电压;4.8-5.5V ；
6.单元板功率≤24.5W，驱动方式1/4扫恒压驱动；
7.亮度≥1500cd/㎡，亮度均匀性＞95%；
8.水平视角80±15℃，垂直视角45±10℃；
9.最佳视距≥10.0mm；
10.最大功耗≤325W/㎡；
11.灰度等级：0-128可调；
12.换帧频率≥60帧/秒，刷新频率≥75HZ；
13.节目/区域：支持256个节目，支持节目任意位置开窗分区，支持32个区域。特殊需求可定制扩展。支持天气区、图文区、字幕区、动画区、农历区、时间区、模拟表盘、正负计时、传感器区、动态区、语音区等；
14.支持节目炫彩边框、区域炫彩边框； 
15.支持丰富的时钟显示。包括农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时等，均支持多组显示；
16.移动速度任意调节。画面移动平滑流畅，画面左移速度符合《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通用技术要求》，达到C级标准。
17.支持作战时间功能；
18.支持32个动态区域，信息实时刷新； 
19.支持节目群发功能，不同屏幕的节目自适应发布； 支持节目播放和节目播放同步监看功能；
20.支持节目顺序播放、节目定时播放； 
21.支持国内国外天气预报。国外超过21000个城市，国内支持到所有县区；
22.支持先进的通讯加密与信息安全策略。
⑴ 采用无操作系统设计，不支持远程登录；
⑵ 采用自定义通讯协议；
⑶ 装载全新的通讯加密算法。每个控制器均可设置独立的32位通讯密码，采用安全性非常高的SHA256算法与自定义算法进行组合。设置密码后，控制器仅支持加密通讯。密码错误的情况下，拒绝所有非法连接。
23. 配套WIFIm模块时，支持先进的WiFi信息安全策略。
⑴ 每个控制器可设置独立的32位WiFi通讯密码。无密码或密码错误，App软件拒绝向WiFi控制器发送节目信息；
⑵ 每条节目播放日志包含节目名称、节目播放时间和节目编辑/发布人员身份信息。
24.支持配置参数回读、工厂复位、固件升级功能，支持远程维护LED显示屏；极大方便系统维护和功能升级，为客户有效节约成本，降低项目风险；
25.强大的二次开发配套能力。
⑴ 兼容安防行业主流技术平台协议和市场主流交通信号设备协议，免二次开发；
⑵ 提供支持WINDOWS/LINUX/ANDROID/iOS 等主要操作系统的二次开发包，包括各种动态库、通讯协议、测试例程等， 支持JAVA/C/C++/C#/Delphi等主流编程语言，支持用户在各种平台进行二次开发，最大程度满足用户的个性化定制。
26.专业级的云应用和信息安全管控。提供配套的专业级云平台发布软件和手机App，通过国家信息安全等级保护三级认证；具备用户实名认证、多级角色权限管理、节目编辑/审核/发布、显示屏自适应节目发布等功能；具备远程LED显示屏管理功能、显示屏状态监测功能；具备节目发布报表生成、屏幕信息在线监控、应急多级审核机制的信息安全保障功能。
★27.为保证上述各项功能的完整性和专业性，须提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的控制器检验报告复印件加盖生产厂家公章，相关软件提供软件著作权证书；
★28.控制器须通过CE认证、ROHS2.0认证，提供相应检验报告和认证证书；
★29.为满足显示屏的节能设计，满足显示屏功率快速变化时始终保持稳定工作，控制器须满足3.5V~5.5V宽工作电压。达到《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通用技术要求》控制器供电等级C级。且具有电源反向接入保护功能，防止电源反接导致器件烧毁和引发火灾；（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★30.为适应不同地域、不同季节的酷热和极寒环境，控制器必须满足在-40℃～80℃环境温度下稳定工作。达到《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通用技术要求》控制器高温工作、低温工作严酷等级C级。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★31.为保证产品良好的环境适应能力，充分保证核心电子部件的使用寿命和稳定性，控制器必须具有完备的三防涂敷工艺，国标双85防护等级。具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。 盐雾检测符合《GB/T 2423.18-2012环境试验　第2部分：试验方法　试验Kb：盐雾,交变(氯化钠溶液)》，达到严酷等级(3)，满足海边500米使用环境要求。（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★32.控制器必须通过电磁兼容性测试： 
⑴ 对控制器的电源端子、网口、RS485/232串口和数据显示接口进行无线电骚扰检测。符合《GB/T 9254.1-2021 信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第一部分 发射要求》定义的骚扰限值。
⑵ 对控制器的网口、USB 接口、传感器接口、输入/输出(I/O)控制接口等进行静电放电抗扰度检测。通过《GB/T 17626.2-2018 电磁
兼容、试验和测量技术、静电放电抗扰度试验》试验等级4级，接触放电8KV的测试。
⑶ 对控制器的电源端子和网口进行浪涌冲击抗扰度检测。通过《GB/T 17626.5-2019电磁兼容、试验和测量技术、浪涌（冲击）抗扰度试验》试验等级4级，测试电压4KV的测试。
（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★33.为保证产品具有较强的振动环境适应能力，需进行严格的振动测试。设定频率分别为10Hz和55Hz时，位移3mm，加速度为2g，X、Y、Z轴三个方向各进行1小时。两组试验后外观无损伤，接插件牢固，各项功能正常。
（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★34.为保证产品具有超强稳定性，控制器需进行严格的30天不断电连续运行测试，无死机现象，无通讯挂起现象；
（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★35.为保证显示屏使用安全，控制器需进行防护外壳阻燃测试。符合《GB 8624-2012》，阻燃等级V-2。
（提供CNAS、CMA、ilac-MRA认可实验室出具的检验报告）
★36.控制器需符合LED控制器团体标准《T COEMA 102S-2018异步无灰度LED显示屏控制器（卡）通用技术要求》。属于标准编制成员单位的，可提供证明文件并加盖公章；
★37.需提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章；
38.投标单位必须提供所投LED屏生产厂商及控制系统生产厂商、针对本项目的授权书和售后服务承诺函。
39.投标单位必须对此项目的产品质保期做出承诺，质保期3年。
40.服务要求：投标单位需对售后服务做出承诺，质保期内免费上门服务，2小时响应，4小时内解决故障。
★41、其他要求，投标商必须提供详细的报价清单（产品名称、品牌、数量、单价等），并承诺提供额外备品备件清单及数量，保证质保期内设备正常维护使用；且承诺系统支持并接入原有远程控制信息发布软件平台。
