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安全阀类型：全启式安全阀
整定压力：0.28Mpa
安全阀尺寸：DN25
阀座密封类型：氟塑料软密封
阀帽类型：带手柄、半开放型
阀体材料：铸造不锈钢
阀瓣和阀座材料：不锈钢
连接方式：R螺纹连接
公称压力：1.6Mpa
工作温度：大于-20℃ 小于200℃
工作介质：空气、蒸汽
工作压力：0.05-1.0Mpa
安全阀参数要求（DN20）
安全阀类型：全启式安全阀
整定压力：0.28Mpa
安全阀尺寸：DN20
阀座密封类型：氟塑料软密封
阀帽类型：带手柄、半开放型
阀体材料：铸造不锈钢
阀瓣和阀座材料：不锈钢
连接方式：R螺纹连接
公称压力：1.6Mpa
工作温度：大于-20℃ 小于200℃
工作介质：空气、蒸汽
工作压力：0.05-1.0Mpa

