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*1、需要对接目前现有行为管理系统柜体主机，并调试正常使用，所提供系统免费升级更新、终生使用。
* 2、连接医院HIS系统，实现人员进出时间数据在手机管理端提取下载。
3、每个单独柜体内配有隔层，挂衣钩。
4、质保5年。
5、所供产品必须满足医院医疗业务各项信息系统的需要，确保产品性能、功能的正常实现，如有配置漏订，接口联网等问题影响产品性能、功能的正常实现，卖方须无偿提供。
6、智能柜与医院HIS连接产生的费用由投标方承担。
7、具体功能尺寸要求如下：




	更衣主柜
（2门）

	1、 整体参者参考尺寸不低于(D):尺寸不高于(W*H*D):700*2000+6300*900*00mm箱门
衣柜控制。
    2、功能要求:自动将所检测验证到的医护人员相关信息,根据人的身份权限就近开启智能鞋柜的柜门或进行柜子相应的提示,并自动记录柜门开启时间:可对衣柜进行清箱操作,并实现一次性清除各箱的状态。
2、 柜体采用1.0m冷轧钢板，经冷加工成形后，用二氧化碳气体保护焊接装配而成，柜体结构坚固结实。表面经多道工艺处理:去迪,去酸,硬化,防锈处理.箱门采用冷轧钢板制作:钢板厚度要求1.0mm:背面地加强篮,提高箱门的防境击能力,箱门的两侧是一点角度的弧线外形，有效防止和降低使用者因疏忽碰伤、破伤等。
    4、需要根据医院区域布局定制开发适用柜体，颜色定制，采用户外粉喷涂，耐腐蚀，不掉色。
    5、更衣柜的格口需配置电子显示屏，显示对应的人障碍取物和智能柜安全。
    6、带有防攝应急盖板装置及专用锁具，最大限度保证无关。
7、 柜门和柜体连接装置,以保证柜门自由灵活安全开最大。
8、独特的结构设计，占地面积最小，单门尺寸内存空间带防软片插入装置，具备箱门状态检测功能。
    9、电控锁采用电磁设计原理，电控锁采用360度防撬功能。

	更衣副柜（2门）
	更衣柜要求:
单箱参考规格(高*宽*深):(1900-1950)*(290-310)*(440-460);单位:m:
每台设备2个单箱:组合后总高度不超过2100mm。
(2门)更衣辅柜：柜体参考尺寸(高*宽*深):2080*680*450+100m
    每套辅柜都需要配置机械锁，以便管理员能够在断电等特殊情况下采取有效应急措施及时开锁，不影响工作。

	更衣主柜（4门）
	整体参考尺寸不高于(W*H*D):900*2000+500mm
箱门参考尺寸不低于(W*H*D):400*900*480m

	更衣副柜（4门）
	单箱参考规格(高*宽*深):(930-960)*(290-310）*(440-460):单位:mm
每台设备4个单箱:合后总高度不超过2100mm
更衣辅柜4门柜体参考尺寸(高*宽*深):2080*680*450±100m

	更衣主柜（6门）
	整体参考尺寸不高于(W*H*D):900*2000+500mm
箱门参考尺寸不低于(W*H*D):400*900*480m

	更衣副柜（6门）
	单箱参考规格(高*宽*深):(930-960)*(290-310）*(440-460):单位:mm
每台设备6个单箱:合后总高度不超过2100mm
更衣辅柜4门柜体参考尺寸(高*宽*深):2080*680*450±100m
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